DELABIE_C100M352592

**Lava-bacias completo**

Referência: 2592

Informação para prescrição

Lava-bacias completo com torneira de segurança de discos cerâmicos.

Desconetor e válvula antirretorno integrados.

Flexível armado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

Chuveiro de mão HOSPITAL com gatilho invertido : em débito se o gatilho for libertado (deve ser fechada a torneira de segurança no fim da utilização para evitar o risco de pressão constante no flexível).

Chuveiro de mão com a ponteira desmontável e inclinação de 30°.

Suporte mural branco com parafuso.

Garantia 10 anos.