2597

**Misturadora mecânica com chuveiro extraível**

Referência: 2597

Informação para prescrição

Misturadora de lavatório com bica pescoço de cisne alta orientável L.190 H.210.

Chuveiro extraível com 2 jatos alternados : quebra-jatos/jato chuva.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito 5 l/min a 3 bar.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo "joystick".

Tubo de saída de água misturada em latão L.105.

Flexível do chuveiro em Nylon com válvula antirretorno integrada.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada.

Garantia 10 anos.