DELABIE_C100M352599

**Conjunto misturadora mecânica e coluna com chuveiro extraível**

Referência: 2599

Informação para prescrição

Conjunto misturadora mecânica e coluna com chuveiro extraível.

Chuveiro extraível 2 jatos alternados (quebra-jatos/jato chuva).

Coluna orientável H.200 L.220.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo da misturadora e coluna com interior liso.

Débito 12 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Tubo de saída água misturada em latão L.160.

Flexível do chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana : poliuretano transparente, interior e exterior liso, baixa capacidade (interior Ø 6).

Contra-peso específico.

Corpo em latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" e fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.