DELABIE_C100M352720L

**Misturadora lavatório H.85 L.120**

Referência: 2720L

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório, com vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Bica reta H.85 L.120 com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Comando por alavanca Higiene L.150.

Fixação reforçada.

Fornecida com flexíveis PEX F3/8".