DELABIE_C100M352739HYG

**Conjunto de duche autodreno com misturadora mecânica**

Referência: 2739HYG

Informação para prescrição

Conjunto de duche mecânico com dispositivo auto drenagem :

• Misturadora de duche com cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado :

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com ligações murais STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições do meio hospitalar.

• Chuveiro (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte de parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2” a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (limita o desenvolvimento bacteriano) (ref. 880).

Misturadora conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

Garantia10 anos.