2821L

**Misturadora mecânica de lavatório BIOCLIP**

Referência: 2821L

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório BIOCLIP H.85 L.120 com quebra-jatos higiénico.

Torneira totalmente removível para limpeza/desinfeção.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por alavanca Higiene

Sem vareta e sem válvula.

Fornecida com flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8" com torneiras de segurança em latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 10 anos.