DELABIE_C100M352871T1

**Misturadora mecânica de lavatório com bica removível BIOCLIP**

Referência: 2871T1

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório com bica alta orientável removível BIOCLIP H.160.

Fornecida com 1 bica descartável em Hostaform® reciclável L.175, Ø 22 equipada com quebra-jatos estrela.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Corpo e base em latão cromado.

Alavanca Higiene L.215 para comando sem contacto manual.

Fornecida com flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox e contra-porcas.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.