35481W

**Barra de duche angular com barra deslizante Basic branco**

Referência: 35481W

Informação para prescrição

Barre de duche angular 2 paredes com barra vertical regulável Basic, Ø 32, para PMR.

Tubo Inox epoxy branco.

 Colocação da barra vertical regulável na instalação : possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra.

 Montagem possível com a barra à direita ou à esquerda.

 Fixações invisíveis por pater com 3 furos.

 Dimensões : 1 150 x 750 x 750 mm.

 Garantia 10 anos.

Marcação CE.

Disponibilidade prevista: 2º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.