DELABIE_C100M35379DER

**Torneira eletrónica BINOPTIC**

Referência: 379DER

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de lavatório para atravessar a parede :

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Filtro e eletroválvula M3/8".

Corpo em latão cromado.

Bica cromada L.205 mm para instalação para atravessar a parede ≤ 190 mm.

Cabo detetorL.120, flexíveis de alimentação e fixação agrupados.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).