395

**Banco de duche para pendurar, com ripas**

Referência: 395

Informação para prescrição

Banco de duche amovível para pendurar, para PMR.

Para pendurar em barras Ø 32 (ver ref. 5481, 5120 e 50505).

Ripas em plástico branco.

Cilindros reguláveis que garantem boa horizontalidade do assento.

Proteção de borracha nos cilindros.

Estrutura tubo Inox 304 bacteriostático Ø 25.

Em Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Dimensões : 490 a 505 x 340 x 470 mm.