4048S

**Porta piaçaba WC mural**

Referência: 4048S

Informação para prescrição

Porta piaçaba WC mural sem tampa.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Modelo parede com bloqueio antirroubo.

Modelo robusto.

Fácil limpeza : copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório : evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.

Espessura Inox : corpo 1 mm.

Dimensões : Ø 90 x 330 mm.