4070P

**Porta-rolos de casa de banho com rolo de reserva**

Referência: 4070P

Informação para prescrição

Porta-rolos de casa de banho com rolo de reserva em Inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Tubo Ø 25, espessura de 1,2 mm.

Fixações invisíveis.