DELABIE_C100M354081EW

**Porta-rolos WC em U**

Referência: 4081EW

Informação para prescrição

Porta-rolos WC em U.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Acabamento Inox 304 bacteriostático epoxy branco.

Fixações invisíveis.