DELABIE_C100M354081P

**Porta-rolos WC em U**

Referência: 4081P

Informação para prescrição

Porta-rolos WC em U.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Acabamento Inox304 bacteriostático polido brilhante.

Fixações invisíveis.