4081S

**Porta-rolos WC em U**

Referência: 4081S

Informação para prescrição

Porta-rolos WC em U.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Acabamento Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Fixações invisíveis.