DELABIE_C100M35428200

**Torneira de urinol TEMPOMATIC**

Referência: 428200

Informação para prescrição

Torneira eletrónica para urinol individual para atravessar a parede :

Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança M1/2".

Instalação para atravessar a parede ≤ 225 mm.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.

Prever transformador 230/12 V.

Deteta após 3 seg. de presença.

Possibilidade de pré-limpeza automática.

Temporização de 3 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Espelho embutido na parede.

Varão roscado pode ser cortado à medida.

Garantia 10 anos.