430PBOX-430036

**Torneira de urinol TEMPOMATIC 4**

Referência: 430PBOX-430036

Informação para prescrição

Torneira eletrónica encastrada estanque para urinol individual :

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.

Placa preta em vidro antichoque vitrocerâmica 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

 Módulo de encastre estanque :

Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e eletroválvula integrados e acessíveis pela frente.

- Torneira TEMPOMATIC 4 F1/2" compatível com água do mar e águas residuais.

- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Ativado após 10 seg. de presença.

 3 programas ( volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

 Modo afluência (exclusivo DELABIE) :

- Limpeza curta após cada utilizador.

- Limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Ligação com emboque de junção de Ø 35 (para urinóis standard) ou com ligação em latão 1/2” (para urinóis com alimentação por flexível).

 Associar com a tubagem 752430 ou 757430.

Garantia 10 anos.