443426

**Torneira eletrónica TEMPOMATIC 4**

Referência: 443426

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de lavatório para painel :

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V integradas.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo em latão maciço cromado L.125 mm.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Fixação para painel de 1 a 24 mm.

Segurança antibloqueio em posição aberta.