445253

**Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO**

Referência: 445253

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".

Bica orientável com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Bica desmontável para limpeza.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Dois modos de fecho :

> Modo standard : abertura temporizada, fecho automático.

> Modo On/Off : fecho voluntário ou após 30 min. de abertura. Possibilidade de realizar um choque térmico.

Em conformidade com a norma NF Médical (Meio Médico).

Garantia 10 anos