DELABIE_C100M35445257

**Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO**

Referência: 445257

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Flexível PEX com filtro e válvula antiestagnação M3/8".

Bica orientável com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Bica desmontável para limpeza.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Em conformidade com a norma NF Médical (Meio Médico).

Garantia 10 anos.