DELABIE_C100M35452310

**Painel de duche TEMPOMATIC**

Referência: 452310

Informação para prescrição

Painel de duche eletrónico :

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação posterior por flexível M1/2".

Torneira eletrónica TEMPOMATIC para alimentação por água misturada.

Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V.

Detetor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após 60 seg.

Limpeza periódica (~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

<Fixações ocultas.

Filtro.