DELABIE_C100M35463200

**Torneira de descarga direta TEMPOMATIC**

Referência: 463200

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de descarga direta para atravessar a parede:

Alimentação por corrente com eletroválvula 1".

Transformador 230/12 V.

Módulo eletrónico IP65 independente.

Instalação para atravessar a parede ≤ 225 mm.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 10 cm) ou automática com a partida do utilizador.

Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Distância de deteção e débito / volume reguláveis.

Torneira de segurança FF 1".

Saída anti-sifónica Ø 32.

Emboque de junção Ø 32/55.

Espelho embutido na parede.

Perno roscado para cortar à medida.

Débito de base : 1l/seg.

Adaptada às sanitas sem flange.

Garantia 10 anos.