DELABIE_C100M35463326

**Torneira de descarga direta TEMPOMATIC**

Referência: 463326

Informação para prescrição

Torneira eletrónica de descarga direta encastrada :

Alimentação por corrente com eletroválvula 1".

Transformador 230/12 V.

Módulo eletrónico IP65 independente.

Caixa de encastramento com placa Inox satinado 320 x 220 mm.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 10 cm) ou automática com a partida do utilizador.

Temporização ~7 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Distância de deteção e débito / volume reguláveis.

Torneira de segurança FF 1".

Saída anti-sifónica Ø 32.

Emboque de junção Ø 32/55.

Débito de base : 1l/seg.

Adaptada às sanitas sem flange.

Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais