477000

**Torneira de urinol TEMPOMATIC**

Referência: 477000

Informação para prescrição

Torneira eletrónica para urinol individual :

Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V, eletroválvula, torneira de segurança e de regulação de débito M1/2".

Tampa Inox epoxy branco.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 3 seg. de presença.

Possibilidade de pré-limpeza automática.

Temporização de 3 seg. regulável de 3 a 12 seg.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Prever transformador 230/12 V .

 Modelo reto para alimentação em linha, saída M1/2".

Garantia 10 anos.