490006

**Misturadora eletrónica TEMPOMATIC MIX 4**

Referência: 490006

Informação para prescrição

Misturadora eletrónica de lavatório sobre bancada :

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V integradas.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo em latão maciço cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.