50506P2

**Barra de apoio reta Inox brilhante, 600 mm Ø 32**

Referência: 50506P2

Informação para prescrição

Barra de apoio reta para PMR.

Tubo Ø 32, entre-eixos 600 mm.

Utilização como barra de apoio ou elevação para WC, duche ou banheira.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Inox 304, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em Inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 170 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.