DELABIE_C100M355071N

**Barra de duche em L Nylon branco antibacteriano H. 1245 mm**

Referência: 5071N

Informação para prescrição

Barra de apoio em L Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Permite apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.

Função de barra para duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Possível montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões: 1 245 x 450 mm.

Testado com mais de 200 kg.

Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.