5083N

**Barra de apoio curva 135° Nylon branco antibacteriano, 220 x 220 mm**

Referência: 5083N

Informação para prescrição

Barra de apoio curva a 135° Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Nylon HR brilhante branco.

Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°) para WC, duche ou banheira.

 Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Utilização tanto à esquerda como à direita.

 Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.

Fixações invisíveis por placa com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões : 220 x 220 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.