DELABIE_C100M35510081

**Porta-rolos WC para barra de apoio Ø 32 a 34, cinza**

Referência: 510081

Informação para prescrição

Porta-rolos WC para barra de apoio.

Poliamida alta resistência (Nylon) cinza antracite.

Instalação sem desmontar a barra.

Parafuso de bloqueio antirroubo.

Junta antirrotação.

Para barra Ø 32 a 34.