DELABIE_C100M35510082S

**Porta-rolos de casa de banho duplo rolo**

Referência: 510082S

Informação para prescrição

Suporte porta-rolos casa de banho duplo rolo.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Fixações invisíveis.