510082W

**Porta-rolos de casa de banho duplo rolo**

Referência: 510082W

Informação para prescrição

Suporte porta-rolos casa de banho duplo rolo.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Inox 304 bacteriostático epoxy branco.

Fixações invisíveis.