510083P

**Porta-rolos de casa de banho ou rolo de reserva**

Referência: 510083P

Informação para prescrição

Porta-rolos de casa de banho ou de reserva.

Fixação possível na versão horizontal para uma utilização standard ou na versão vertical para uma utilização como rolo de reserva.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Fixações invisíveis.