DELABIE_C100M35510161S

**Barra de apoio fixo Inox satinado, L. 650 mm**

Referência: 510161S

Informação para prescrição

Barra de apoio fixo Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e de elevação não rebatível para WC, duche ou lavatório.

Aplica-se habitualmente em paralelo com barra de apoio rebatível no WC ou em cada um dos lados de um lavatório.

Recomendada quando a sanita ou o assento de duche está afastada da parede lateral.

Dimensões : 650 x 230 x 105 mm.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido satinado UltraSatin, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Fixações invisíveis por pater Inox 304, 4 mm de espessura.

Fornecida com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.