DELABIE_C100M35510164P

**Barra de apoio rebatível Inox brilhante Ø 32, L. 850 mm**

Referência: 510164P

Informação para prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida para WC ou duche. Permite acesso lateral em posição elevada.

Dimensões : 850 x 230 x 105 mm.

Descida com amortecimento. Retenção na posição vertical.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Fixações invisíveis por pater Inox 304, 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.