DELABIE_C100M35510170S

**Barra de apoio rebatível com bengala Inox satinado, Ø 32, L. 850 mm**

Referência: 510170S

Informação para prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32 com bengala, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida para WC ou duche. Permite acesso lateral em posição elevada.

Com bengala de recolha automática. A utilizar quando a parede de fixação é insuficiente. Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.

Dimensões : 850 x 800 x 105 mm, Ø 32.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido satinado UltraSatin, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Fixações invisíveis por pater Inox 304, 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 170 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.