DELABIE_C100M35510623C

**Secador de mãos ultrarrápido SPEEDJET 2, com filtro HEPA e sem reservatório**

Referência: 510623C

Informação para prescrição

Secador de mãos de ar comprimido SPEEDJET bidirecional antracite metalizado.

Ultrarrápido : secagem em 10 a 12 segundos.

Conforto : ar quente.

ABS antibacteriano para uma máxima higiene.

Manutenção e limpeza facilitadas : novo método de eliminação automática de água residual das mãos por evaporação e esterilização.

Sistema que evita ter de esvaziar o depósito ou a presença de pingos de água na parede ou no chão.

Filtro HEPA : retém 99,9% das bactérias presentes no ar.

Acionamento automático por deteção infravermelhos.

Tecnologia inteligente : pára automaticamente quando as mãos são retiradas.

Antibloqueio : pára automaticamente se estiver em utilização contínua superior a 30 segundos.

Dimensões : 180 x 320 x 540 mm.

Peso : 7,2 kg.

Economia de energia : desliga automaticamente a resistência com a temperatura > 25°C.

Baixo consumo de energia : potência 1050 W, no modo sem aquecimento, 1550 W no modo de aquecimento.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Caudal : 61 l/seg. Velocidade do ar : 540 km/h.

Nível sonoro : 66 dBA.

Classe II, IP21.

CE.