511903W

**Barra de apoio reta Be-Line branco, 300 mm Ø 35**

Referência: 511903W

Informação para prescrição

Barra de apoio reta Be-Line Ø 35, para PMR.

Tubo alumínio, entre-eixos 300 mm, espessura 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Utilização como barra de apoio ou de elevação para WC, duche ou banheira.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio epoxy branco mate proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em Inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.

Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.