511941C

**Barra de duche angular 2 paredes Be-Line antracite**

Referência: 511941C

Informação para prescrição

Barra curva angular 2 paredes Be-Line Ø 35 para sanita, duche ou banheira.

Utilização como barra de apoio e ajuda em pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda a subir e a sair da banheira.

Na casa de banho com cisterna encastrada ou de descarga direta, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.

Dimensões : 695 x 695 mm.

Tubo alumínio, espessura : 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio epoxy antracite metalizado proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em Inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.

Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.