511949C

**Barra de duche angular com barra vertical deslizante Be-Line antracite**

Referência: 511949C

Informação para prescrição

Barra de duche angular 2 paredes Be-Line com barra vertical deslizante Ø 35, para duche.

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de rampa de chuveiro se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.

Colocação da barra vertical regulável na instalação : possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (colocação de torneira, profundidade de banco de duche…).

 Montagem possível com a barra à direita ou à esquerda.

Dimensões : 1130 x 695 x 695 mm.

Tubo alumínio, espessura : 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio antracite metalizado proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em Inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.

Garantia da barra de 10 anos. Marcação CE.