DELABIE_C100M35512066P

**Doseador de sabão líquido eletrónico mural, 1 litro**

Referência: 512066P

Informação para prescrição

Doseador de sabão líquido eletrónico, mural.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Ausência de contato manual : deteção automática das mãos por célula de infravermelhos (distância de deteção regulável).

Corpo monobloco articulado para fácil manutenção e melhor higiene.

Bomba antidesperdício : dose de 0,8 ml (regulável até 7 doses por deteção).

Alimentação : 6 pilhas fornecidas AA -1,5 V (DC9V) integradas no corpo do doseador de sabão.

Indicador luminoso de bateria fraca.

Reservatório com uma abertura larga : facilita o enchimento por bidões de grande capacidade.

Janela de controlo de nível.

Acabamento Inox 304 polido brilhante.

Espessura Inox : 1 mm.

Capacidade : 1 litro.

Dimensões : 90 x 105 x 256 mm.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de : 3 000 mPa.s.

Marcação CE.

Garantia 10 anos.

Disponibilidade 1ᵉ semestre 2018. Para validação da disponibilidade, contactar o Serviço Comercial.