DELABIE_C100M355162N

**Barra de apoio rebatível com bengala Nylon branco antibacteriano 650 mm**

Referência: 5162N

Informação para prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32 com bengala, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Nylon HR brilhante branco.

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida para WC ou duche.

Permite acesso lateral em posição elevada.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Com bengala de recolha automática. A utilizar quando a parede de fixação é insuficiente.

Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida (Nylon) e polímero alta resistência : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Fixações invisíveis por placa Inox 304, 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões : 650 x 800 x 105 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.