DELABIE_C100M355163P1

**Barra de apoio rebatível e orientável, Inox brilhante L. 650 mm**

Referência: 5163P1

Informação para prescrição

Barra de apoio rebatível e orientável Ø 33,7, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida para WC ou duche. Permite acesso lateral em posição elevada. Em posição elevada, pode ser rebatida à parede com a simples rotação da barra ocupando menos espaço.

Dimensões : 650 x 290 x 110 mm.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Fixação visível por placa Inox 304, 2,5 mm de espessura.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.