DELABIE_C100M355164N

**Barra de apoio rebatível Nylon branco antibacteriano, L. 850 mm**

Referência: 5164N

Informação para prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32 para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Nylon HR brilhante branco.

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida para WC e duche. Permite acesso lateral em posição elevada.

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida (Nylon) e polímero alta resistência : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Fixações invisíveis por placa Inox 304, 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões : 850 x 230 x 105 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.