5169P1

**Coluna para barra de apoio rebatível, regulável em altura**

Referência: 5169P1

Informação para prescrição

Coluna para barra de apoio rebatível, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Para WC ou duche. Permite a colocação de uma barra de apoio rebatível quando a fixação na parede ou painel não é possível.

Fixação ao pavimento por placa Inox 4 furos, 5 mm de espessura.

A encomendar com uma barra de apoio rebatível (refs. 5160, 5164, 5165, 5162, 5170 ou 5163).

Dimensões : 1 000 x 200 x 100 mm.

3 ou 2 abraçadeiras reguláveis em altura.

 Tubo quadrado de 60 mm.

Acabamento Inox polido satinado.

Testado com mais de 200 kg.

Garantia da coluna 10 anos.