DELABIE_C100M355180S

**Barra de apoio angular 90° Inox satinado, 300 x 300 mm**

Referência: 5180S

Informação para prescrição

Barra de apoio curva a 90° Ø 32, para PMR.

Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação e de tração (parte vertical) para WC ou banheira.

Utilização tanto à esquerda como à direita.

Dimensões : 300 x 300 mm.

Tubo Inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido satinado UltraSatin, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Inox 304, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em Inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.