DELABIE_C100M35543000D-430030

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3**

Referência: 543000D-430030

Informação para prescrição

Estrutura de suporte l.430 para urinol :

Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.

Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.

Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.

Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.

Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.

Fornecido pré-montado.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Compatível com painéis completos de 13 a 120 mm.

Equipada com torneira eletrónica TEMPOMATIC 4 F1/2” :

Alimentação por corrente 230/6 V.

Placa preta em vidro antichoque vitrocerâmica 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Módulo de encastre estanque.

Ativado após 10 seg. de presença.

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE).

Limpeza higiénica periódica todas as 24h (regulável a 12h ou Off) após a última utilização : evita a perda de água nos sifões.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Ligação em latão 1/2” para urinóis com alimentação por flexível.

Características técnicas : ver TEMPOMATIC 4 urinol ref. 430SBOX-430030.