DELABIE_C100M35543006-430016

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3**

Referência: 543006-430016

Informação para prescrição

Estrutura de suporte l.430 para urinol :

Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.

Fixação ao pavimento e à parede portadora por suportes fornecidos.

Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.

Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.

Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50.

Entregue pré-montado.

Em conformidade com a norma NF D12-208.

Compatível com divisórias completas de 13 a 120 mm.

Equipado com torneira eletrónica TEMPOMATIC 4 F1/2" :

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.

Placa Inox brilhante 145 x 145 com eletrónica incorporada.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Módulo de encastre estanque.

Ativado após 10 seg. de presença.

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE).

Limpeza higiénica periódica todas as 24h (regulável a 12h ou Off) após a última utilização : evita a perda de água nos sifões.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Ligação com emboque de junção Ø 35 para urinóis standard.

Características técnicas : ver TEMPOMATIC 4 urinol ref. 430PBOX-430016.