DELABIE_C100M35543006D-778700

**Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3**

Referência: 543006D-778700

Informação para prescrição

Estrutura de suporte l.430 para urinol :

Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.

Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.

Entre-eixos regulável de 100 a 280 mm.

Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.

Tubo de descarga com junta de estanquidade Ø 50.

Fornecido pré-montado.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Compatível com painéis completos de 13 a 120 mm.

Equipada com torneira temporizada TEMPOFLUX F1/2” :

Placa Inox satinado 145 x 145 mm.

Módulo de encastre estanque.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a 3~ seg., ajustável de 3 a 7 seg. (patenteado).

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Ligação em latão 1/2” para urinóis com alimentação por flexível.

Características técnicas : ver TEMPOFLUX urinol ref. 778BOX-778700.