5441N

**Barra de duche em T com barra vertical deslizante Nylon branco**

Referência: 5441N

Informação para prescrição

Barra de apoio em T com barra vertical regulável Ø 32 para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

 Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

 Função de barra de duche se adicionar um suporte para chuveiro e/ou saboneteira.

 Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Colocação da barra vertical regulável na instalação : possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche….).

 Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

 Poliamida alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

 Contacto macio e quente.

 Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

 Dimensões: 1 150 x 500 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

 Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.

 Disponibilidade prevista: 1º semestre 2020. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.