5460N

**Barra de duche reta com suporte deslizante Nylon branco antibacteriano**

Referência: 5460N

Informação para prescrição

Barra de duche reta Ø 32 com suporte deslizante para chuveiro para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como apoio vertical e colocação de chuveiro para duche ou banheira.

Suporte de chuveiro em Nylon HR com manípulo ergonómico.

Possibilidade de adicionar uma saboneteira móvel (encomendar separadamente).

Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

 Altura: 1 150 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 10 anos. Marcação CE.